|  |
| --- |
| **Inspectoratul pentru Situații de Urgență****„PETRODAVA”al Județului Neamț**Contact: 0742025144, 0233/216.815, fax: 0233/211.666Email:relatii.publice@ijsunt.ro |

**COMUNICAT DE PRESĂ**

**– *MĂSURI DE PREVENIRE A INCENDIILOR LA LOCUINȚE*–**

**- SFATURI PRIVIND UTILIZAREA SOBELOR -**

Pentru a preveni producerea unor evenimente ce pot avea urmări deosebit de grave, prin pierderea de vieți omenești și pagube materiale importante, pompierii nemțeni reamintesc cetăţenilor importanța respectării măsurilor de prevenire a incendiilor:

❗înainte de utilizare, sobele şi coşurile de fum trebuie verificate amănunţit, reparate, curăţate şi date în exploatare în perfectă stare de funcţionare;

❗nu este admisă utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare, defecte sau izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor;

❗în încăperile în care sunt amplasate sobele, nu se admite depozitarea materialului combustibil care să depăşească consumul pentru 24 ore;

❗depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanţă mai mare de 1,00 m faţă de sobele fără acumulare de căldură şi de 0,50 m în cazul sobelor cu acumulare de căldură;

❗este interzisă depozitarea materialului combustibil deasupra sobelor;

❗în faţa uşiţei de alimentare a sobei, pardoseala combustibilă se protejează cu tablă metalică având dimensiunile de 0,70 x 0,50 m;

❗în timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului trebuie menţinute închise;

❗este strict interzisă aprinderea focului în sobe prin stropire cu benzină, petrol sau alte lichide combustibile;

❗se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata apropiere a lor;

❗nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau cărbuni cu o putere calorifică mai mare decât cea stabilită de producător (cocs de furnal);

❗cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop, fără pericol de incendiu şi numai după ce se vor stinge resturile de jar;

❗se interzice funcţionarea sobelor supraîncălzite.

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice